合肥市建设工程监测中心有限责任公司

询价函

项目名称:2023年2月份公司检测试验辅助材料采购

招标单位：合肥市建设工程监测中心有限责任公司

二○二三年二月

询 价 函

致各供应商：

合肥市建设工程监测中心有限责任公司为做好实验室检测试验辅助材料的采购工作，合理降低成本，现根据公司规定采用询价的方式进行公平、公正的竞价比选。

一、询价情况

1.项目名称：2023年2月份公司检测试验辅助材料采购

2.需求单位：合肥市建设工程监测中心有限责任公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 连续式标点机 | 1、每摇动一次，即可打成50个标点。  2、标点的距离为10mm±1mm， 5mm±0.5mm，全长分400mm标点尖端，用滚珠轴承圆钢做成，硬度不低于RC55度。 | 1 | 校准 |
| 2 | 钢直尺 | 500mm | 2 | 检定 |
| 3 | 电子游标卡尺 | 0-150mm | 2 | 检定 |
| 4 | 竹节温度计 | 0-150℃ | 2 | 检定 |
| 5 | 无侧限试模（大） | φ150\*150mm | 12 |  |
| 6 | 电动脱模器 | LD-141 | 1 |  |
| 7 | 混凝土试模 | 150mm | 60 |  |
| 8 | 抗渗试模 | φ175/185\*150mm | 9 |  |
| 9 | 砂浆试模 | 70.7mm | 6 |  |
| 10 | 空压机 | 0.7兆帕 | 1 |  |
| 11 | 坍落度筒 | 100\*200\*300mm | 1 |  |
| 12 | 沥青温度计 | 0-200℃ | 1 |  |
| 13 | 轻型触探仪 | 10Kg | 1 |  |
| 14 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | 1 |  |
| 15 | 外检设备货架 | 2\*0.5\*2m | 1 |  |
| 16 | 样品架 | 2\*0.5\*2m | 1 |  |
| 17 | 标养室样品架 | 1.5\*0.5\*1.7m | 6 |  |
| 18 | 温湿度表 | TH101B | 2 |  |
| 19 | 饱和面干试模及倒棒 | IMG_256 | 1套 | 校准 |
| 20 | 带盖容量桶 | 1L～50L | 1套 | 校准 |
| 21 | 灌浆竖向膨胀率测定仪 | 1. 千分表：量程10mm 2. 千分表架：磁力表架 3. 玻璃板：长140mm\*宽80mm\*厚5mm 4. 试模：100mm\*100mm\*100mm立方体铸铁拼装试模，不得漏水 5. 铲勺：宽60mm，长160mm 6. 钢垫板：长250mm\*宽250mm\*厚15mm普通钢板 | 2台 | 校准 |
| 22 | HH420恒温水浴 | 1. 温度：20℃ 2. 内胆尺寸420\*180\*180（mm）隔板以上140mm | 1个 | 校准 |
| 23 | 砂三角网篮 | 1、内径及高均为70mm，由铜丝或镀锌铁丝  制成，网孔的孔径160μm | 4个 |  |
| 24 | 石子三角网篮 | 1、网篮的外径为100mm，高为150mm，采  用网孔公称直径不大于2.50mm的网，由铜丝制成；检验公称粒径为40.0～80.0mm的颗粒时，应采用外径和高度均为150mm的网篮； | 4个 |  |
| 25 | 百分表 | 1、量程0～10mm；精度：0.01mm | 6个 | 检定 |
| 26 | 挂钩砝码 | 2个10N，3个30N，5个100N | 10个 |  |
| 27 | 钢卷尺 | 1、量程：10m；精度：0.1mm | 1把 | 检定 |
| 28 | 1\*1m铁框架 | 1. 尺寸1\*1m 2. 框架面与水平面呈30°夹角 | 1个 |  |
| 29 | 测试棒 | 1. 直径50mm 2. 重量5kg±0.2kg | 1个 |  |
| 30 | 安全帽垂直间距佩戴高度测量仪 | 1、需符合GB/T 2812-2006 附录A相关要求 | 1台 | 校准（校准有效期3年） |
| 31 | 0～800mm游标卡尺 | 1、量程：800mm；精度：0.02mm | 1把 | 检定 |
| 32 | 案秤 | 1、量程：20kg；精度：5g | 1台 | 检定 |
| 33 | 静水天平 | 1、量程：5000g；精度：0.1g | 1台 | 检定 |
| 34 | 标准混凝土板试模 | 1、尺寸：400\*200\*50mm | 1个 | 校准 |
| 35 | 防水卷材耐热性悬挂装置 | 1. 符合GB/T328.11-2007 第11部分相关规定   2、1套3个 | 1套 | 检定 |
| 36 | 防水卷材加热伸缩量测定仪 | 1、精度：0.5mm | 1个 | 检定 |
| 37 | 试验容器（水箱） | 1. 尺寸：600\*400\*250mm 2. 水箱材质为塑料或其他耐碱材质 3. 箱内底部放置多孔（孔隙率大于50%）隔板（塑料或其他耐碱材质），多孔隔板应垫起，垫起高度为10mm～15mm | 1个 |  |
| 38 | 粉状聚乙烯醇1788 | 1、型号：1788 | 3袋 |  |
| 39 | LA09-03铁蓝颜料 | 1、符合HG/T 3001-1999相关规定 | 10瓶 |  |
| 40 | 粉状NaOH | 1、化学纯 | 3瓶 |  |
| 411 | 粉状Ca（OH）2 | 1、化学纯 | 3袋 |  |
| 42 | 粉状CaCl2 | 1、化学纯 | 3袋 |  |
| 43 | H2SO4 | 1、化学纯 | 3瓶 |  |
| 44 | 砌墙砖抗压强度试验用净浆材料 | 1、需在保质期内 | 5袋 |  |
| 45 | ISO水泥标准砂 | 1、需在保质期内 | 10袋 |  |
| 46 | 亚甲蓝 | 1、分析纯 | 1瓶 |  |
| 47 | 氯化钡 | 1、分析纯 | 1瓶 |  |
| 48 | 盐酸 | 1、分析纯 | 1瓶 |  |
| 49 | 硝酸银 | 1、分析纯 | 1瓶 |  |
| 50 | 硫酸钠 | 1、分析纯 | 1瓶 |  |
| 51 | 鞣酸 | 1、分析纯 | 1瓶 |  |
| 52 | 锂电热风枪 | 两电一充20节电芯 | 2个 |  |

3.询价项目品种、规格情况

1.文件提交截止时间：2023年2月13日14:00前提交到合肥市建设工程监测中心有限责任公司三楼综合办，联系人：陈曦;联系电话：0551—63367263。

2.询价原则：本次项目第一考虑因素为价格和服务，若出现价格相同时再根据物流配送及时性、结款账期等综合因素确定最终供应商，但不承诺仅限在一家单位采购（依据各商品报价择优采购）。

3.合同签订：待询价结果确定后，需方与中标单位签订购销合同。

附件一

报 价 书 格 式

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 连续式标点机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢直尺 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电子游标卡尺 |  |  |  |  |  |
| 4 | 竹节温度计 |  |  |  |  |  |
| 5 | 无侧限试模（大） |  |  |  |  |  |
| 6 | 电动脱模器 |  |  |  |  |  |
| 7 | 混凝土试模 |  |  |  |  |  |
| 8 | 抗渗试模 |  |  |  |  |  |
| 9 | 砂浆试模 |  |  |  |  |  |
| 10 | 空压机 |  |  |  |  |  |
| 11 | 坍落度筒 |  |  |  |  |  |
| 12 | 沥青温度计 |  |  |  |  |  |
| 13 | 轻型触探仪 |  |  |  |  |  |
| 14 | 混凝土回弹仪 |  |  |  |  |  |
| 15 | 外检设备货架 |  |  |  |  |  |
| 16 | 样品架 |  |  |  |  |  |
| 17 | 标养室样品架 |  |  |  |  |  |
| 18 | 温湿度表 |  |  |  |  |  |
| 19 | 饱和面干试模及倒棒 |  |  |  |  |  |
| 20 | 带盖容量桶 |  |  |  |  |  |
| 21 | 灌浆竖向膨胀率测定仪 |  |  |  |  |  |
| 22 | HH420恒温水浴 |  |  |  |  |  |
| 23 | 砂三角网篮 |  |  |  |  |  |
| 24 | 石子三角网篮 |  |  |  |  |  |
| 25 | 百分表 |  |  |  |  |  |
| 26 | 挂钩砝码 |  |  |  |  |  |
| 27 | 钢卷尺 |  |  |  |  |  |
| 28 | 1\*1m铁框架 |  |  |  |  |  |
| 29 | 测试棒 |  |  |  |  |  |
| 30 | 安全帽垂直间距佩戴高度测量仪 |  |  |  |  |  |
| 31 | 0～800mm游标卡尺 |  |  |  |  |  |
| 32 | 案秤 |  |  |  |  |  |
| 33 | 静水天平 |  |  |  |  |  |
| 34 | 标准混凝土板试模 |  |  |  |  |  |
| 35 | 防水卷材耐热性悬挂装置 |  |  |  |  |  |
| 36 | 防水卷材加热伸缩量测定仪 |  |  |  |  |  |
| 37 | 试验容器（水箱） |  |  |  |  |  |
| 38 | 粉状聚乙烯醇1788 |  |  |  |  |  |
| 39 | LA09-03铁蓝颜料 |  |  |  |  |  |
| 40 | 粉状NaOH |  |  |  |  |  |
| 411 | 粉状Ca（OH）2 |  |  |  |  |  |
| 42 | 粉状CaCl2 |  |  |  |  |  |
| 43 | H2SO4 |  |  |  |  |  |
| 44 | 砌墙砖抗压强度试验用净浆材料 |  |  |  |  |  |
| 45 | ISO水泥标准砂 |  |  |  |  |  |
| 46 | 亚甲蓝 |  |  |  |  |  |
| 47 | 氯化钡 |  |  |  |  |  |
| 48 | 盐酸 |  |  |  |  |  |
| 49 | 硝酸银 |  |  |  |  |  |
| 50 | 硫酸钠 |  |  |  |  |  |
| 51 | 鞣酸 |  |  |  |  |  |
| 52 | 锂电热风枪 |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  | | | | | |

注：报价含运输费、施工、安装、调试、检定校准、税费及所产生的劳务费等全部费用。

投标单位或个人（盖章 签名）：

日 期：

备注：请投标单位按以上格式认真填写，不得随意更改。